ONX CATV e Teste MoCA

O ONX CATV não se conecta a uma rede MoCA ativa. Nossa solução de teste atual do MoCA seria usar SmartIDs para avaliar as respostas de frequência de CPE e identificar quaisquer problemas que causariam comunicações de MoCA degradadas em qualquer lugar nas bandas de frequência do MoCA (500 MHz a 1,6 GHz). Os SmartIDs também seriam úteis para determinar quaisquer problemas com os serviços tradicionais de triple play também oferecidos pelos operadores de cabo que operam na faixa de frequência de 2MHz a 1.2GHz.