## 如何升级XGIG主机固件

尽管升级Xgig分析仪固件的方法有多种，但最简单、最有效的方法是

通过Xgig TraceControl应用程序进行升级。请按照以下步骤进行升级：


1. 将Xgig分析仪上电

2. 在电脑上打开Xgig TraceControl软件

3. 单击位于左上角的 Create Domain图标，这将打开一个新的窗口

A screenshot of a computer

Description automatically generated4. 在“选择用于域创建的端口”窗口中​​，单击左键选择您的主机。被选择主机的详细信息将显示在右侧。



5. 接下来，右键单击红色椭圆指示的区域，然后选择“升级主机应用...”

A computer screen with a white background

Description automatically generated with medium confidence

6. 接下来按照提示操作即可。Xgig分析仪可能会自动重启一两次, 请让它完成自动重启的过程，而不要手动重新启动电源