ONX CATV y Prueba MoCA

El ONX CATV no se conecta a una red MoCA en vivo. Nuestra solución de prueba MoCA actual sería utilizar SmartID para evaluar las respuestas de frecuencia de CPE a CPE e identificar cualquier problema que pudiera causar la degradación de las comunicaciones de MoCA en cualquier parte de las bandas de frecuencia de MoCA (500MHz a 1.6GHz). Los SmartID también serían útiles para determinar cualquier problema con los servicios tradicionales de triple play ofrecidos por los operadores de cable que operan en el rango de frecuencia de 2MHz a 1.2GHz.